· Rotor de ángulo fijo de titanio tipo MLA-80. Velocidad máxima 80.000 rpm. Fuerza máxima 444.000 g. Capacidad máxima 64 ml. en 8 tubos de 8 ml. Factor K de 29. Completo, con todos los accesorios necesarios para su uso.

· Rotor basculante de Aluminio/Titanio tipo TLS-55. Velocidad máxima 55.000 rpm. Fuerza máxima 259.000 g. Capacidad máxima 8,8 ml. en 4 tubos de 2,2 ml. Factor K de 50. Completo, con todos los accesorios necesarios para su uso.

· Rotor de ángulo fijo de titanio tipo TLA-110. Velocidad máxima 110.000 rpm. Fuerza máxima 657.000 g. Capacidad máxima 40,8 ml. en 8 tubos de 5,1 ml. Completo, con todos los accesorios necesarios para su uso.

	Rotor de ángulo fijo de titanio tipo MLA-80

	Tubo
	Accesorios que requiere
	Velocidad max/ RCF/k Factor

	Dimensiones y volumen
	Descripción
	Descripción
	

	16 x 58 mm

8 ml
	Quick-Seal polyallomer
	Noryl floating spacer
	80 000 rpm

444 000 x g

29

	16 x 64 mm

6.5 ml
	Thickwall

polycarbonate
	ninguno
	80 000 rpm

418 000 x g

19

	Rotor basculante de Aluminio/Titanio tipo TLS-55

	Tubo
	Accesorios que requiere
	Velocidad max/ RCF/k Factor

	Dimensiones y volumen
	Descripción
	Descripción
	

	11 x 34 mm

2.2 ml
	Thinwall polyallomer
	ninguno
	55 000 rpm

259 000 x g

50

	11 x 34 mm

1.4 ml
	Thickwall

polyallomer
	ninguno
	55 000 rpm

259 000 x g

50

	7 x 20 mm

230 µl
	Thickwall

polycarbonate
	Delrin adapter
	55 000 rpm

249 000 x g
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	Rotor de ángulo fijo de titanio tipo TLA-110

	Tubo
	Accesorios que requiere
	Velocidad max/ RCF/k Factor

	Dimensiones y volumen
	Descripción
	Descripción
	

	13 x 51 mm

5.1 ml
	Quick-Seal polyallomer, bell top
	Delrin floating spacer
	110 000 rpm

657 000 x g

13

	13 x 48 mm

4.7 ml
	OptiSeal 

bell-top
	Ultem spacer
	110 000 rpm

657 000 x g

12

	13 x 56 mm

3.2 ml
	Thickwall

polycarbonate
	ninguno
	110 000 rpm

657 000 x g

15

	11 x 39 mm

1.5 ml
	Microfuge, polyallomer (capped)
	Delrin adapter
	70 000 rpm

206 000 x g

19


